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	 إن الفحوم الهيدروجينية تتكون من عنصري الفحم والهيدروجين صيغتها العامة CxHy.
ما هو مصدر الفحوم الهيدروجينية؟ وما أهميتها؟
1/ مصدر الفحوم الهيدروجينية
( على الأستاذ عر ض وثائق تحدد مصدر الفحوم الهيدروجينية أو الاشارة إليها مباشرة )
2/ ماذا يستخرج من البيترول؟
 أ/ التقطير المجزأ في المخبر( تحليل الوثيقة ص 47 ).
بعض الأجوبة المختصرة.
- دور جهاز التبريد هو تكثيف الأبخرة لتتحول الى الحالة السائلة (حسب شروط درجة الحرارة). 
- حسب ترتيب السوائل المستقبلة في الأنابيب نلاحظ أن الجسم المتحصل عليه هوة الذي يتكاثف في درجة منخفضة ثم الأعلى  وهكذا حسب تزايد درجة الحرارة . ومن خصائص السوائل المتحصل عليها بالتقطير نجد أن درجة حررة التكاثف تتعلق بالحالة الفيزيائية للجسم وكذا طبيعة الجزيء فالسوائل الاكثر تطايرا أو التي درجة تبخرها أصغر، وبالتالي تكاثفها أصغر هي التي تظهر في البداية ثم تليها الأقل تطايرا وهكذا وفي النهاية نجد أن الدورق لا يبقى فيه الا الأجسام الصلبة. 
ب/ التقطير المجزأ الصناعي ( تحليل الوثيقة ص 47 ).
بعض الأجوبة المختصرة.
التقطير المجزأ في صناعة تكرير البترول يقوم على نفس المبدأ السابق فالتسخين التدريجي لخام البترول الذي هو خليط {من أجسام غازية وسائلة وصلبة }
إلى غازات{ بخار} وعند صعودها مرورا بالطوابق يحدث بها تكاثف من جديد وعند كل طابق هناك درجة حرارة سائدة تناسب تكاثف بعض مكونات البترول ولا تناسب البقية الأخرى وبهذا يمكن فصل مكونات البترول إنطلاقا من الأختلاف في درجة حرارة التكاثف هذه أو خاصية التطاير ومنه فإنه يمكن تجميع المكونات الغازية أصلا في الطابق العلوي أين تسود درجة منخفصة ثم المكونات السائلة في الطوابق الوسطية  بالترتيب من الأكثر تطايرا ألى الأقل تطايرا ويتبقى في الطابق السفلي المكونات الصلبة التى تتطلب درجة حرارة أكبر. 
نقوم بالتقطير المجزأ لخليط من اربعة الكانات درجة غليانها هي:

الهكسان

690C
الهبتان

980C
الأكتان

1260C
الديكان

1740C
· ما هو أول مركب يخرج من عمود التقطير؟
· عندما نوقف التسخين عند درجة 1500C، ماذا يتبقى في دورق التسخين؟

	

















































































































